**Ausschreibungstext für Entwässerungsrost GT Niveau 100**

**Schachtabdeckungen.**

**Strassenroste/ Stufenlos Höhenverstellbare Produkte:**

Figur 100: Entwässerungsrost **GT Niveau N100S60**

oder gleichwertiges Produkt

Stufenlos hochziehbar nach System Kofel bis 50mm

Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung. Weltneuheit!

Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach

Lastklasse D400

Sicherheit Streifen für Zweiradfahrer

Inklusive Schachtrahmen aus Beton **NW 900 x 800mm exzentrisch**

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

Einbau: ohne Hilfsdeckel

Figur 101 **Fisch**: Entwässerungsrost **GT Niveau N100S60 Fisch**

Selben Eigenschaften wie Figur 100 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch



Figur 110: Entwässerungsrost **GT Niveau N100S50**

oder gleichwertiges Produkt

Stufenlos hochziehbar nach System Kofel bis 50mm

Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung. Weltneuheit!

Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach

Lastklasse D400

Sicherheit Streifen für Zweiradfahrer

Inklusive Schachtrahmen aus Beton **NW 900mm zentrisch**

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

Figur 111 **Fisch**: Entwässerungsrost **GT Niveau N100S50 Fisch**

Selben Eigenschaften wie Figur 110 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

Einbau: ohne Hilfsdeckel

Figur 500: Entwässerungsrost **GT Locked-tiltable-self level**

oder gleichwertiges Produkt

Selbstnivellierend, in den Belag einwalzbar, hochziehbar ohne Hebegerät

Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung. Weltneuheit!

Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach

Lastklasse D400

Sicherheit Streifen für Zweiradfahrer

mit passender Betonkragen mit Aussparung 900 x 800 x 100mm (3 seitig) oder Betonkragen mit Abmessungen 900 x 900 x 100mm (4 seitig)

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

Figur 501 **Fisch**: Entwässerungsrost **GT Locked-tiltable-self level**

Selben Eigenschaften wie Figur 500 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

**Beton Einpassrahmen armiert:**

Figur 350**:**

Passender Betonkragen mit Aussparung, BK 70, D400

zu GT Locked-tiltable-self level, GT 100/4B\_120 und GT 100/4B\_40.

Abmessungen 900 x 800 x 100 mm

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

Figur 351**:**

Passender Betonkragen mit Aussparung, BK Universal, D400

zu GT Locked-tiltable-self level, GT 100/4B\_120 und GT 100/4B\_40.

Abmessungen 900 x 900 x 100 mm

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

**Strassenroste / nicht Höhenverstellbare Produkte für auf fertighöhe (Einschichtiger Belag oder Austausch):**

Figur 200: Entwässerungsrost **GT 100/4B\_120**

oder gleichwertiges Produkt

Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung. Weltneuheit!

Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach

Lastklasse D400

Sicherheit Streifen für Zweiradfahrer

Abmessungen: **633 x 535 mm mit 120mm Flansch Strassenseitig und 40mm Seitlich.**

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

Figur 201 Fisch: Entwässerungsrost **GT 100/4B\_120 Fisch**

Selben Eigenschaften wie Figur 200 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

Figur 210: Entwässerungsrost **GT 100/4B\_40**

oder gleichwertiges Produkt

Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung. Weltneuheit!

Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach

Lastklasse D400

Sicherheit Streifen für Zweiradfahrer

Abmessungen: **633 x 455 mm mit drei Seitigem Flansch von 40mm**

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

Figur 211 Fisch: Entwässerungsrost **GT 100 4/B\_40 Fisch**

Selben Eigenschaften wie Figur 210 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

**Strassenroste / nicht Höhenverstellbare Produkte für auf fertighöhe (Einschichtiger Belag oder Austausch):**

**Als Alternative bieten wir einen Rost der fix in den Betonsockel eingegossen ist:**

Figur 300: Entwässerungsrost **GT100/4B\_S60**

oder gleichwertiges Produkt

Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung. Weltneuheit!

Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach

Lastklasse D400

Sicherheit Streifen für Zweiradfahrer

Inklusive Schachtrahmen aus Beton **NW 900 x 800mm exzentrisch, Höhe von 210 mm**

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

Figur 301 Fisch: Entwässerungsrost **GT100/4B\_S60\_Fisch**

Selben Eigenschaften wie Figur 300 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

Figur 310: Entwässerungsrost **GT100/4B\_S50**

oder gleichwertiges Produkt

Klemmfeder und aufklappbarer Rost mit Arretierung. Weltneuheit!

Mit dämpfenden Einlagen. Pultform/flach

Lastklasse D400

Sicherheit Streifen für Zweiradfahrer

Inklusive Schachtrahmen aus Beton **NW 900mm zentrisch, Höhe von 210 mm**

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch

Figur 311 Fisch: Entwässerungsrost **GT100/4B\_S50\_Fisch**

Selben Eigenschaften wie Figur 310 jedoch mit Fischprägung auf dem Rost

Anfragen bitte unter: info@gusstechnik.ch